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Описание функциональных характеристик программного обеспечения
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[bookmark: _Toc311451239][bookmark: _Toc441047170][bookmark: _Toc114815412][bookmark: _Toc230072647]Область применения
Программное обеспечение для удаленного подключения к «Системе интеллектуального мониторинга «Predicta Smart monitoring». Web версия (далее PSM.Web) применяется для мониторинга работы производственного оборудования: электрических двигателей, редукторов, насосов, вентиляторов, доменных печей и т.д.
ПО PSM.Web предназначено отображения аварийных ситуаций и простоев электрического и механического оборудования, а также сложных промышленных объектов за счет раннего диагностирования дефектов, оценки степени износа, формирования предиктивных оценок технического состояния критических узлов оборудования.
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1.1 [bookmark: _Toc230072649]Перечень функциональных возможностей
ПО PSM.Web предназначено для реализации следующих функций:
аутентификация и авторизация
управление пользователями, настройка доступа к контролируемому оборудованию;
редактирование настроек объекта, агрегатов, модулей, изменение пороговых значений рассчитываемых параметров;
графическое представление объекта, входящих в его состав агрегатов, подключенных модулей;
отображение результатов предиктивного анализа состояния диагностируемого оборудования; 
анализ трендов состояния вибрации в контролируемых точках с выработкой сообщений о необходимости проведения дополнительных контрольных мероприятий; 
web-визуализация на автоматизированном рабочем месте (далее − АРМ), данных состояния контролируемого оборудования, эксплуатационных данных модулей мониторинга вибрации и сетевых шлюзов, а также результатов математической обработки данных, включая индикацию нештатной работы оборудования и предаварийных/аварийных ситуаций, с реализацией функции цветовой и звуковой индикации зон контроля;
отображение архива технологических событий и аварий; 
отображение журнала всех событий системы; 
экспорт данных и отчетов в формате .pdf;
отображение статуса серверных компонентов.
При установленном ssl сертификате все передаваемые данные зашифрованы.
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1.2 [bookmark: _Toc224304696][bookmark: _Toc230072651]Требования к программному обеспечению сервера
Для работы ПО необходимо наличие ОС Ubuntu Server 20.04+ LTS, поддерживается ядро Linux 5.4+, архитектура x86_64 (amd64).
Для работы клиентского программного обеспечения для удалённого подключения и визуализации данных, на сервере необходимо наличие установленного веб-сервера Apache версии 2.4.41 или новее.
Для работы с сертификатами безопасности требуется наличие OpenSSL 1.1.1+.
1.3 [bookmark: _Toc224304697][bookmark: _Toc230072652]Требования к серверному оборудованию
Ниже представлена таблица с минимальными и рекомендуемыми требованиями к вычислительным ресурсам.
Таблица 1 –  Требования к серверному оборудованию
	Параметр
	Минимальные требования
	Рекомендуемые требования

	Процессор
	8 ядер, 2.5 ГГц
	16 ядер, 3.0 ГГц и выше

	Оперативная память
	16 ГБ
	32-64 ГБ и выше

	Жесткий диск
	500 ГБ 
	1 ТБ +

	Сетевой интерфейс
	1 Гбит/с
	10 Гбит/с


Сетевая конфигурация сервера требует наличие статического ip адреса.
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Основные требования представлены в таблице 2
Таблица 2 –  Требования к клиентскому оборудованию
	Параметр
	Минимальные требования
	Рекомендуемые требования

	Процессор
	2 ядра, 1.5 ГГц
	4 ядра, 2.0 ГГц и выше

	Оперативная память
	4 ГБ
	8 ГБ и выше

	Разрешение экрана
	1280×720
	1920×1080 и выше

	Сетевой интерфейс
	100 Мбит/с
	1 Гбит/с и выше
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